

53

	[bookmark: _Hlk75347405]

	


Aplinkos apsaugos agentūrai 
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos


ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
	1.1. teisinis statusas: 
	
	

	juridinis asmuo
	x
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
	
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	
	


(tinkamą langelį pažymėti X)

	1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“
	140346267



1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	pastato ar pastatų komplekso Nr. 
	Korpu-sas
	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. 

	Klaipėdos
	Klaipėda
	J. Zauerveino
	18
	
	



1.5. ryšio informacija
	telefono Nr. 
	fakso Nr. 
	el. paštas

	8-46-399101
	8-46-399066
	info@klasco.lt



2. Ūkinės veiklos vieta:
	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	Sausakrūvis uostas

	adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	namo pastato ar pastatų komplekso Nr. 
	Korpu-sas
	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. 

	Klaipėdos
	Klaipėda
	N. uosto
	23
	
	



3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:
	telefono Nr. 
	fakso Nr. 
	el. paštas

	8-46-399564
	-
	Edmundas.norvaisa@klasco.lt



4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketv.
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II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas
	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1,
matavimo vienetai
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Pastabos: 
1Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys
2 lentelė
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data
(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis, m
	angos skersmuo, m
	srauto greitis, m/s
	temperatūra, °C
	tūrio debitas, Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Pastabos: 
1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“




Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys
3 lentelė
	Taršos šaltinis
	Teršalai
	Matavimų rezultatai2
	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu3
	Matavimo metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Pastabos: 
1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“
2Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).
4Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
4 lentelė
	PAVIRŠINĖS NUOTEKOS

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210337
	
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-04-29
	08:30
	
	
	
	
	
	5.3
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	14
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/3970

	2026-05-07
	12:15
	
	
	
	
	
	11,4
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	12
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/4280

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	9.4
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Fosforas bendras, mg/l
	0.438
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	<0,87
	SVP(V)-1:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0.0376
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4014
	Švinas, mg/l
	<0,001
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	3.1
	LST EN 1899-2:2000
	
	
	

	2026-06-16
	13:10
	
	
	
	
	
	17.1
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	20
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/6839

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210196
	PV NT NVĮ 4
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-04-29
	08:35
	
	
	
	
	
	5.6
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	30
	LST EN 26777:1999
	LA.256-01
	
	26/3971

	2026-05-07

	12:22
	
	
	
	
	
	10.5
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	16
	LST EN 26777:1999
	LA.256-01
	
	26/4281

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	2.1
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Fosforas bendras, mg/l
	0.421
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	<0,87
	SVP(V)-1:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0,0594
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4014
	Švinas, mg/l
	<0,001
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	2.2
	LST EN 1899-2:2000
	
	
	

	2026-06-16
	13:30
	
	
	
	
	
	16.3
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	6.5
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/6840

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210335
	
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-04-29
	08:40
	
	
	
	
	
	5,1
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	51
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/3972

	2026-05-07

	12:30
	
	
	
	
	
	11.0
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	15
	LST EN 26777:1999
	LA.256-01
	
	26/4282

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	3.8
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Fosforas bendras, mg/l
	0.233
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	<0.87
	SVP(V)-1:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0,0709
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4014
	Švinas, mg/l
	<0,001
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	1.7
	LST EN 1899-2:2000
	
	
	

	2026-06-16
	13:45
	
	
	
	
	
	15.9
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	12
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/6841

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210289
	PV NVĮ 10
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-04-29
	08:45
	
	
	
	
	
	5.4
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	25
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/3973

	2026-05-07

	12:37
	
	
	
	
	
	11.2
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	17
	LST EN 26777:1999
	LA.256-01
	
	26/4283

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	3.6
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Fosforas bendras, mg/l
	0.241
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	<0,87
	SVP(V)-1:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0.0426
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4014
	Švinas, mg/l
	<0,001
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	1.6
	LST EN 1899-2:2000
	
	
	

	2026-06-16
	14:05
	
	
	
	
	
	17.3
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	15
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/6842

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210191
	PV NT NVĮ 11
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-04-29
	08:50
	
	
	
	
	
	5,9
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	12
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/3974

	2026-05-07

	12:45
	
	
	
	
	
	11.6
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	14
	LST EN 26777:1999
	LA.256-01
	
	26/4284

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	6.5
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Fosforas bendras, mg/l
	0,321
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	<0,87
	SVP(V)-1:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0.0619
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4014
	Švinas, mg/l
	<0,001
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	3.4
	LST EN 1899-2:2000
	
	
	

	2026-06-16
	14:20
	
	
	
	
	
	17.5
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	8.0
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/6843

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210193
	PV NT NVĮ 12
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-04-29
	08:55
	
	
	
	
	
	5.7
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	9.6
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/3975

	2026-05-07

	12:52
	
	
	
	
	
	11.2
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	6.9
	LST EN 26777:1999
	LA.256-01
	
	26/4285

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	4.7
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Fosforas bendras, mg/l
	0.317
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	<0.87
	SVP(V)-1:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0,0255
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4014
	Švinas, mg/l
	<0,001
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	4.5
	LST EN 1899-2:2000
	
	
	

	2026-06-16
	14:40
	
	
	
	
	
	16.8
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	11
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/6844

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210195
	PV NT NVĮ 13
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-04-29
	09:00
	
	
	
	
	
	6,1
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	13
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/3976

	2026-05-07

	13:00
	
	
	
	
	
	10.8
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	13
	LST EN 26777:1999
	LA.256-01
	
	26/4286

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	6.6
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Fosforas bendras, mg/l
	0.303
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	<0.87
	SVP(V)-1:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0,0202
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4014
	Švinas, mg/l
	<0,001
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	3.3
	LST EN 1899-2:2000
	
	
	

	2026-06-16
	15:05
	
	
	
	
	
	17.2
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	11
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/6845

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210197
	PV NT NVĮ 14
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-04-29
	09:05
	
	
	
	
	
	5,5
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	14
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/3977

	2026-05-07

	13:07
	
	
	
	
	
	12.1
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	12
	LST EN 26777:1999
	LA.256-01
	
	26/4287

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	9.5
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Fosforas bendras, mg/l
	0.314
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	<0.87
	SVP(V)-1:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0,0305
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4014
	Švinas, mg/l
	<0,001
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	2.4
	LST EN 1899-2:2000
	
	
	

	2026-06-16
	15:35
	
	
	
	
	
	17.1
	1003
	Azotas bendras, mg/l
	4.5
	LST EN 26777:1999
	
	
	26/6846






























	GAMYBINĖS NUOTEKOS

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	2210002
	
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-05-07
	13:17
	Išleidžiamose nuotekose
	
	
	
	
	11,3
	1003
	BDS7, mg/l
	6.6
	LST EN ISO 5815-1:2019
	LA.256-01
	UAB „Ekometrija“
	26/4288

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	Suspenduotos medžiagos, mg/l
	16
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDS, mg/l
	82.838
	LST ISO 6060:2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Bendras azotas, mg/l
	20
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Bendras fosforas, mg/l
	1,16
	LST EN ISO 6787:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0,0106
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4008
	Gyvsidabris, mg/l
	<0,0002
	**CSN EN ISO 17852
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4009
	Kadmis, mg/l
	<0,0002
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4016
	Varis, mg/l
	0,0026
	*
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9003
	Diftalatas, mg/l
	<0,006
	**US EPA 8016A
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	Fenoliai, mg/l
	<0,005
	LST ISO 6439:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3002
	Nonilfenoliai, mg/l
	<0,0001
	**CSN EN ISO 18857-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3003
	Oktilfenoliai, mg/l
	<0,0001
	**CSN EN ISO 18857-2
	
	
	

	2210004
	
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-05-07
	13:27
	Išleidžiamose nuotekose
	
	
	
	
	13,1
	1003
	BDS7, mg/l
	29
	LST EN ISO 5815-1:2019
	LA.256-01
	UAB „Ekometrija“
	26/4289

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	130
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDS, mg/l
	110,45
	LST ISO 6060:2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	Bendras azotas, mg/l
	9.1
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	Bendras fosforas, mg/l
	1,13
	LST EN ISO 6787:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4006
	Cinkas, mg/l
	0,037
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4008
	Gyvsidabris, mg/l
	<0,0002
	**CSN EN ISO 17852
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4009
	Kadmis, mg/l
	<0,0002
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4016
	Varis, mg/l
	0,0088
	**CSN EN ISO 17294-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9003
	Diftalatas, mg/l
	0,0022
	**US EPA 8016A
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	Fenoliai, mg/l
	0.012
	**CSN ISO 6439
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3002
	Nonilfenoliai, mg/l
	<0,0001
	**CSN EN ISO 18857-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3003
	Oktilfenoliai, mg/l
	0.001
	**CSN EN ISO 18857-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1008
	Riebalai, mg/l
	4.3
	*
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1206
	Detergentai, mg/l
	0.032
	LST EN 903:2000
	
	
	



1Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  skiltys nepildomos.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
5Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
6Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
7Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
8Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
10Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
* Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Cheminės analizės metodai, Vilnius, 1994
** ALS Czech Republic s.r.o.

Parengė ________________________
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

_________________________	__________	___________________	______________
(Ūkio subjekto vadovo ar jo	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)
įgalioto asmens pareigos)

_________________



