

53

[bookmark: _Hlk75347405]
	

	


Aplinkos apsaugos agentūrai 
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos


ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
	1.1. teisinis statusas: 
	
	

	juridinis asmuo
	x
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
	
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	
	


(tinkamą langelį pažymėti X)

	1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“
	140346267



1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	pastato ar pastatų komplekso Nr. 
	Korpu-sas
	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. 

	Klaipėdos
	Klaipėda
	J. Zauerveino
	18
	
	



1.5. ryšio informacija
	telefono Nr. 
	fakso Nr. 
	el. paštas

	8-46-399101
	8-46-399066
	info@klasco.lt



2. Ūkinės veiklos vieta:
	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	Jūrų perkėlos terminalas

	adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	namo pastato ar pastatų komplekso Nr. 
	Korpu-sas
	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. 

	Klaipėdos
	Klaipėda
	Perkėlos 
	10
	
	



3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:
	telefono Nr. 
	fakso Nr. 
	el. paštas

	8-46-399564
	-
	edmundas.norvaisa@klasco.lt



4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. I ketv.


4





II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys							1 lentelė
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas
	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1,
matavimo vienetai
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Pastabos: 
1Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys							2 lentelė
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data
(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis, m
	angos skersmuo, m
	srauto greitis, m/s
	temperatūra, °C
	tūrio debitas, Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 
1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“






Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys				3 lentelė
	Taršos šaltinis
	Teršalai
	Matavimų rezultatai2
	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu3
	Matavimo metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Pastabos: 
1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“
2Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).
4Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1					4 lentelė
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210171
	PV NT NVĮ 15
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-05-07
	08:15
	
	
	
	
	
	10.7
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	12
	LST EN 872:2005
	LA.256-01
	UAB „Ekometrija“
	26/4274

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	0
	SVP(V)-1:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	3.4
	LST EN ISO 5815-1:2019
	
	
	

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210106
	PV NT NVĮ 16
	

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
Taip / Ne
	Tempera-tūra,
°C
	Teršalai / parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,
atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-05-07
	08:22
	
	
	
	
	
	10.8
	1201
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	13
	LST EN 872:2005
	LA.256-01
	UAB „Ekometrija“
	26/4275

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Naftos produktai, mg/l
	0
	SVP(V)-1:2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	BDS7, mg/l
	2.8
	LST EN ISO 5815-1:2019
	
	
	


1Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  skiltys nepildomos.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
5Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
6Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
7Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
8Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
10Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.


Parengė ________________________
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

_________________________	__________	___________________	______________
(Ūkio subjekto vadovo ar jo	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)
įgalioto asmens pareigos)

________________



